(footprint "FPC_14"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 2.15 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "f2359430-1e8a-4582-af8f-f22f9c83d284")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "FPC_14"
		(at 0 3.3 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "fae51465-1418-4db3-a65b-1483413ae075")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "f0931b11-1947-41e0-9da4-0fbdcfa2232d")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "908cb09c-d81e-47dd-99df-c6760e988af2")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_rect
		(start -4.34 -1.2)
		(end 4.34 1.16)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c9262b8e-8fca-4ef4-b728-568e04dc14d7")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -4.1 -1.4) (xy -4.4 -1.7) (xy -3.8 -1.7)
		)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "8c74143b-bccf-4ec4-beea-fb6b43ecee7b")
	)
	(fp_rect
		(start -4.5 -1.4)
		(end 4.5 1.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "3d093847-7b2d-4181-a644-35d6a383bb83")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -4.03 0)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "4d264ac2-7587-463d-8a3f-cdadfe1632ab")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -3.41 0)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "9969b6ac-db52-4607-8b68-99fa05efb957")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -2.79 0)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "f1ca2f0a-9fb9-4cab-b48c-e7fb07b86d44")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -2.17 0)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "75e10371-4d37-4760-b429-05ea3fffd5a5")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -1.55 0)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "b28c6ff9-d649-4f43-b095-f10683fb9993")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -0.93 0)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "4b6f1d46-1ebb-4aad-8b71-e7a969357f7e")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -0.31 0)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "a8bf0806-4435-442a-8ba5-38d08ddffda8")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at 0.31 0)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "32a4704b-1145-494e-a31f-4c9cde8741a2")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 0.93 0)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "5934775d-a79c-4df1-9e31-2b774158a0dc")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 1.55 0)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "2953e28c-5e34-429d-8cdd-9197ebf06700")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 2.17 0)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "231da562-b557-40a4-ae1f-be2faa93741b")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 2.79 0)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "d8a261e3-36c5-41d8-83e3-a5a97cb8c296")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 3.41 0)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "6c868ae9-ac8a-479e-b2c6-b0995ffd9772")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 4.03 0)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "4d4ac50d-46c1-40c6-9950-ced927fa13cc")
	)
	(embedded_fonts no)
)
