(footprint "X069-9616TSWIG02-H14"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 3.2 -0.2 90)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "008e7c58-b996-4392-81c6-b0cec94b7347")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.1)
			)
		)
	)
	(property "Value" "X069-9616TSWIG02-H14"
		(at -0.1 6.6 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "554836c0-7773-4f54-8324-04726d5f00bf")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "b734d03f-d62a-4443-bc1b-ecc73e3f6823")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "565424ff-b3ec-4aa8-9dd5-f7ce2fe5df7a")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_line
		(start -0.1 -4.34)
		(end 6 -4.34)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "d6548930-40ea-419f-9b43-32c3e4ac1058")
	)
	(fp_line
		(start -0.1 4.34)
		(end 6 4.34)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "26819aa3-d23a-436c-964e-b4c59828c790")
	)
	(fp_line
		(start 6 4.34)
		(end 7.4 3.6)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "059d4b45-7524-4417-8f50-8f91c34ccd12")
	)
	(fp_line
		(start 7.4 -3.6)
		(end 6 -4.34)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "15b9249b-a4c2-4aa9-86fa-8114400515b3")
	)
	(fp_line
		(start 7.4 -3.6)
		(end 7.4 3.6)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b7d23046-6e64-42c2-ab4d-572001894c4f")
	)
	(fp_rect
		(start -18.425297 -3.391471)
		(end -0.125297 3.508529)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b0e01198-a392-4de9-9b4c-29aa1184ca91")
	)
	(fp_rect
		(start -0.1 -4.34)
		(end 2.26 4.34)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ed34b580-23eb-4c82-abd5-8f4514d9b95a")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -0.3 4.21) (xy -0.6 4.51) (xy -0.6 3.91)
		)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "618ba257-bf49-4e41-bb75-061c8affddaa")
	)
	(fp_rect
		(start -18.6 -4.5)
		(end 7.8 4.5)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "fb9d712f-1db4-4407-8290-a2640d4cf94a")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 8.2 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "487d133c-1a74-4dbd-a713-b78c11b8f8b0")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(pad "1" smd rect
		(at 1.1 4.03 90)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "3fafc66a-bf6e-46d4-93b9-a43ca09f9eaa")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 1.1 3.41 90)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "6e02ae9c-e31b-4d0e-a384-828d619900f2")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at 1.1 2.79 90)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "4bfdc0c3-7e1f-4b1d-8ff8-e90d829ef90e")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at 1.1 2.17 90)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "b8d4578e-0672-4380-a1cd-2ebfb6e40775")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at 1.1 1.55 90)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "1d7fe91c-f5ee-4c91-b5e3-1e473663f326")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at 1.1 0.93 90)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "1a42dff1-068e-4aa3-9fcd-89b1a333bcd8")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at 1.1 0.31 90)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "53b53b83-710d-4bae-a560-57a0553898fb")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at 1.1 -0.31 90)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "8dfbaaf7-7312-4439-9ed4-8a3e8c801ca4")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 1.1 -0.93 90)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "e6c85647-a368-4894-b6ba-932519b4344e")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 1.1 -1.55 90)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "83ca9cc4-ad4e-4aae-8d5d-61b81139754f")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 1.1 -2.17 90)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "a65789ff-bf9e-4497-a61d-4e4710b2286f")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 1.1 -2.79 90)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "78a83751-bb60-4a45-99a6-761e95f533e3")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 1.1 -3.41 90)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "700629ba-385b-4830-8e9f-62a35ffe7cea")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 1.1 -4.03 90)
		(size 0.4 2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "1933e860-20cc-4890-a51b-9474f93bcca6")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${KIPRJMOD}/footprints/Custom.pretty/OLED_0.69_X069-9616TSWIG02-H14_bend1mm.step"
		(offset
			(xyz -6.5 0 0.5)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -0 -0 -0)
		)
	)
)
